1. 192.168.1.100.

2.

3. Source: 192.168.1.100, 4335

Destination: 64.233.169.104, 80

4. 7.158798

Source: 64.233.169.104, 80

Destination: 192.168.1.100, 4335

5. 7.075657

Source: 192.168.1.100, 4335

Destination: 64.233.169.104, 80

6. 6.069168

Source: 71.192.34.104, 4335

Destination: 64.233.169.104, 80

Only the source IP address has change

7. No/No/No/No/Yes

8. 6.308118

Source: 64.233.169.104, 80

Destination: 71.192.34.104, 4335

Only the destination IP address has changed

9. 6.035475, and 6.067775, respectively

For the SYN: Source: 71.192.34.104, 4335 Destination: 64.233.169.104, 80.

For the ACK: Source:

64.233.169.104, 80 Destination: 71.192.34.104, 4335

10. NAT translate table

|  |  |
| --- | --- |
| WAN side | LAN side |
| 71.192.34.104, 4335 | 192.168.1.100, 4335 |